1
00:00:01,325 --> 00:00:02,975
In this module, we saw how the switch

2
00:00:02,975 --> 00:00:05,942
statement really helps us with our

3
00:00:05,942 --> 00:00:08,663
readability. It's also more efficient than

4
00:00:08,663 --> 00:00:12,297
using multiple if/else statements. The

5
00:00:12,297 --> 00:00:13,476
only thing we need to really kind of be

6
00:00:13,476 --> 00:00:17,175
careful of is with this block-level scope,

7
00:00:17,175 --> 00:00:22,028
but I showed you an easy fix for that.

8
00:00:22,028 --> 00:00:23,935
Coming up in the next module, we're going

9
00:00:23,935 --> 00:00:26,060
to talk about using the appropriate for

10
00:00:26,060 --> 00:00:29,147
loop. We'll also talk about break,

11
00:00:29,147 --> 00:00:34,000
continue, and labels. I hope you'll join me for the next module.

